_TBCO10;B=20;CC=0;W=56.35pt;H=50.70pt;M=-1;S=-1;BS=0;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Arial,8.25,,,0,0,0,0,,,;FS=8;FN=Arial;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47400;D=47400

**korková zátka**

VINC neo  
38 x 24

Vlastnosti: zátky VINC jsou vyrobeny ze 100% kontrolované suroviny pocházející z vlastních zdrojů výrobce CORK SUPPLY Portugal, S.A. Tato tzv. TECHNICKÁ ZÁTKA je vyrobená metodou individuálního vylisování. Díky tomu je zátka kvalifikována jako TCA TAINT FREE neboli bez TCA (kontaminace korkovou pachutí). Zátka se vyznačuje bezproblémovou aplikací i u vysokorychlostních plnících linek. Zajišťuje stálou pružnost a propustnost bez výkyvů. Samozřejmost je její senzorická stálost. Zátka řady VINC patří do typové skupiny zátek jako je DIAM, RUBI, FINECORK apod.. Je vhodná pro vína s plánovanou dobou spotřeby do 2 let. Propustnost zátky je 0,0020 ml/den.

Skladování: na suchém místě nejlépe v původním obalu, chraňte před pachy a teplotami nižšími než 5 °C. Otevřené balení pečlivě uzavřete.

Poradenská služba: +420 519 346 236

Balení: 100 ks ± 5%

Distributor:

_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=45.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47067
;D=47067
_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=45.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47067
;D=47067
_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=45.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47067
;D=47067
_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=45.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47067
;D=47067
_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=40063;D=40063_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=40063;D=40063_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=40063;D=40063_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=40063;D=40063_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47063;D=47063_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47063;D=47063_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47063;D=47063_TBCO10;B=20;CC=0;W=57.00pt;H=48.00pt;M=254;S=-1;BS=1;CP=1;CPC=0;EM=0;E=0;DPI=300.00;DRM=0;BBT=0;BBW=-1;BWR=0.00;BWU=0;BG=0;CD=1;CPR=0;F=Calibri,9.00,,,0,0,0,0,,,;FS=9;FN=Calibri;FM=;O=0;QZB=0.00;QZL=0.00;QZR=0.00;QZT=0.00;QZU=0;R=0;PR=;T=1;TA=0;SE=0;SR=-1;A=0;TD=0;FC=0;BC=16777215;TC=0;LC=;DP=47063;D=47063

**korková zátka**

VINC neo  
38 x 24

Vlastnosti: zátky VINC jsou vyrobeny ze 100% kontrolované suroviny pocházející z vlastních zdrojů výrobce CORK SUPPLY Portugal, S.A. Tato tzv. TECHNICKÁ ZÁTKA je vyrobená metodou individuálního vylisování. Díky tomu je zátka kvalifikována jako TCA TAINT FREE neboli bez TCA (kontaminace korkovou pachutí). Zátka se vyznačuje bezproblémovou aplikací i u vysokorychlostních plnících linek. Zajišťuje stálou pružnost a propustnost bez výkyvů. Samozřejmost je její senzorická stálost. Zátka řady VINC patří do typové skupiny zátek jako je DIAM, RUBI, FINECORK apod.. Je vhodná pro vína s plánovanou dobou spotřeby do 2 let. Propustnost zátky je 0,0020 ml/den.

Skladování: na suchém místě nejlépe v původním obalu, chraňte před pachy a teplotami nižšími než 5 °C. Otevřené balení pečlivě uzavřete.

Poradenská služba: +420 519 346 236

Balení: 100 ks ± 5%

Distributor:

**korková zátka**

VINC neo  
38 x 24

Vlastnosti: zátky VINC jsou vyrobeny ze 100% kontrolované suroviny pocházející z vlastních zdrojů výrobce CORK SUPPLY Portugal, S.A. Tato tzv. TECHNICKÁ ZÁTKA je vyrobená metodou individuálního vylisování. Díky tomu je zátka kvalifikována jako TCA TAINT FREE neboli bez TCA (kontaminace korkovou pachutí). Zátka se vyznačuje bezproblémovou aplikací i u vysokorychlostních plnících linek. Zajišťuje stálou pružnost a propustnost bez výkyvů. Samozřejmost je její senzorická stálost. Zátka řady VINC patří do typové skupiny zátek jako je DIAM, RUBI, FINECORK apod.. Je vhodná pro vína s plánovanou dobou spotřeby do 2 let. Propustnost zátky je 0,0020 ml/den.

Skladování: na suchém místě nejlépe v původním obalu, chraňte před pachy a teplotami nižšími než 5 °C. Otevřené balení pečlivě uzavřete.

Poradenská služba: +420 519 346 236

Balení: 100 ks ± 5%

Distributor:

**korková zátka**

VINC neo  
38 x 24

Vlastnosti: zátky VINC jsou vyrobeny ze 100% kontrolované suroviny pocházející z vlastních zdrojů výrobce CORK SUPPLY Portugal, S.A. Tato tzv. TECHNICKÁ ZÁTKA je vyrobená metodou individuálního vylisování. Díky tomu je zátka kvalifikována jako TCA TAINT FREE neboli bez TCA (kontaminace korkovou pachutí). Zátka se vyznačuje bezproblémovou aplikací i u vysokorychlostních plnících linek. Zajišťuje stálou pružnost a propustnost bez výkyvů. Samozřejmost je její senzorická stálost. Zátka řady VINC patří do typové skupiny zátek jako je DIAM, RUBI, FINECORK apod.. Je vhodná pro vína s plánovanou dobou spotřeby do 2 let. Propustnost zátky je 0,0020 ml/den.

Skladování: na suchém místě nejlépe v původním obalu, chraňte před pachy a teplotami nižšími než 5 °C. Otevřené balení pečlivě uzavřete.

Poradenská služba: +420 519 346 236

Balení: 100 ks ± 5%

Distributor: